**Netuno-F/Paraná-25/v2 LT 2 Dez 2019**

Objetivo: teste de novo sistema monoejeção com paraquedas e H300.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **altímetro** | **mp-91** | **mp-93** | **ml-3** | **sl-3** | **média** |
| **dados descarregados?** | Sim | Sim | Sim | Sim |  |
| **dados válidos?** | Sim | Sim | Não | Sim |  |
| **observação** |  |  |  | t(0)=0.00 s |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **tq (s)** | 1.728 | 1.728 |  |  | **1.728** |
| **hq (m)** | 71.6 | 65.4 |  |  | **68.5** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Vmax (m/s)** | 80.66 | 78.72 |  | 73.49 | **77.62** |
| **Vmax (km/h)** | 290 | 283 |  | 265 | **279** |
| **amax (g)** | 8.0 | 8.0 |  |  | **8.0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **tH (s)** | 7.872 | 8.064 |  | 7.95 | **7.96** |
| **H (m)** | 284.9 | 287.5 |  | 284.1 | **285.5** |
|  |  |  |  |  |  |
| **tI (s)** | 23.232 | 23.616 |  | 23.40 | **23.42** |
| **hI (m)** | −5.7 | −8.9 |  | −7.3 | **−7.3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **H – hI (m)** | 290.6 | 296.4 |  | 291.4 |  |
| **tqueda = tI – tH (s)** | 15.360 | 15.552 |  | 15.45 |  |
| **Vqueda-média 1 (m/s)** |  |  |  |  |  |
| **Vqueda-média 1 (km/h)** |  |  |  |  |  |
| **Vqueda-média 2 (m/s)** |  |  |  |  |  |
| **Vqueda-média 2 (km/h)** |  |  |  |  |  |
| **Vqueda-média (m/s)** | 18.92 | 19.06 |  | 18.86 | **18.95** |
| **Vqueda-média (km/h)** | 68.1 | 68.6 |  | 67.9 | **68.2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **H (pés)** |  |  |  | 932 |  |
| **hI (pés)** |  |  |  | −24 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Vmax (pés/s)** |  |  |  | 241.1 |  |

m/s \* 3.6 = km/h pés \* 0.3048 = m pés/s \* 0.3048 = m/s

Marchi, 3 Dez 2019